**Liste de prix**

Dépose et évacuation de menuiseries en bois, simple vitrage

Démolition et évacuation de maçonneries (intérieur et extérieur)

Démolition et évacuation de béton (extérieur)

Démolition et évacuation de béton armé (extérieur)

Terrassement mécanique et évacuation

Gros oeuvre Bloc porteur 19 cm

Cloison 9 cm

Conduit PVC ø 110 ø 160

CV préfab 40/40/50 + couvercle double fond

Toiture : Ardoises artificielles 40/27

Gouttières zinc

Descentes zinc

Façade : Enduit sur isolant

Isolant sous enduit : PSE graphite ? Ep. 18 cm ?

Cornière de pied

Plafonnage Cloisons ossature acier ./. 60 cm + plaques 12 mm

Plafond sous gîtage

Enduit sur mur

Lissage d’enduit après détapissage

Carrelage Isolant PU projeté sur carrelage existant

Chape 60 mm (chauffage de sol)

Carrelage grès collé sur chape

Plinthe

Abords Empierrement sous pavés m2 ou m3

Pavés béton 10/20 gris (± 150 m2)

L en béton de hauteur

200 cm

150 cm

100 cm

Remblais terre arable fournie