**Liste de prix**

Dépose et évacuation de menuiseries en bois, simple vitrage

Démolition et évacuation de maçonneries (intérieur et extérieur)

Démolition et évacuation de béton (extérieur)

Démolition et évacuation de béton armé (extérieur)

Terrassement mécanique et évacuation

Gros oeuvre Bloc porteur 19 cm

 Cloison 9 cm

 Conduit PVC ø 110 ø 160

 CV préfab 40/40/50 + couvercle double fond

Toiture : Ardoises artificielles 40/27

Gouttières zinc

Descentes zinc

Façade : Enduit sur isolant

 Isolant sous enduit : PSE graphite ? Ep. 18 cm ?

 Cornière de pied

Plafonnage Cloisons ossature acier ./. 60 cm + plaques 12 mm

 Plafond sous gîtage

 Enduit sur mur

 Lissage d’enduit après détapissage

Carrelage Isolant PU projeté sur carrelage existant

 Chape 60 mm (chauffage de sol)

 Carrelage grès collé sur chape

 Plinthe

Abords Empierrement sous pavés m2 ou m3

 Pavés béton 10/20 gris (± 150 m2)

 L en béton de hauteur

200 cm

150 cm

100 cm

 Remblais terre arable fournie