**Constatations sur les différents planchers des niveaux REZ/ETAGE et ETAGE/GRENIER.**

(Suivant relevé de ce 03-07-2023 avec Jordy)

**REZ/ETAGE** (De haut en bas)

**Couloir central**

Plancher : bois ± 18 mm + vinyle

Support : dalle en dur

Plafond : lattage bois ± 20 mm

+ 25 mm ancien plafonnage sur lattis .

**Autres locaux rez** (Testé dans hall entrée + local éducateur fond de couloir)

 Plancher : bois ± 18 mm + vinyle

 Support : Gîtes 180/65 mm

Plafond : 25 mm ancien plafonnage sur lattis

+ 15 mm plaque de plâtre ajoutée soit total ± 40 mm plâtre

**ETAGE/GRENIER**  (De haut en bas)

**Tout l’ancien bâtiment**

 Plancher : bois ± 18 mm + vinyle

 Support : Gîtes 180/65 mm

 Plafond : 20 mm plafonnage ancien sur lattis (pas de plaque supplémentaire)

**Salle de gymnastique**

 Plancher : vinyle sur panneau agglo 8 mm

 + plancher bois massif 24 mm

 Support : Gîtes 180/65 mm

 Plafond : Lattage bois 24 mm

 + plafond plâtre ancien

Nous n’avons pas pu voir l’ensemble de la structure qui ne semble pas homogène sur toute la surface.